**附件2**

**特殊困难老年人家庭适老化改造项目和**

**老年用品配置参考清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对象类别 | 改造类别 | 项目名称 | 具体内容 |
| 1 | 完全失能  (重度失能  且长期卧床  老人) | 卧室改造  及护理产品  配置 | 配置  护理床 | 有助于帮助失能老年人完成侧翻、辅助喂食、处理排 泄物等，便于照护人员开展护理服务。不具备配置护 理床条件的可配置起床器等替代设备。 |
| 2 | 配置  防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包 括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 |
| 3 | 配置辅助 移位设备 | 如轮椅、移位板、翻身枕、起身辅助带等设备，辅助 照护人员帮助失能老人上下床、翻身、移动、乘坐轮 椅 等 。 |
| 4 | 其他老人 | 门改造 | 安装闪光 振动门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 |
| 5 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑 地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 |
| 6 | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道， 保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 |
| 7 | 护理产品 配置 | 配置  防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包 括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 |
| 8 | 安装扶手 | 安装床边  护栏(抓  杆 ) | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老 年人睡眠和活动安全。 |
| 9 | 安装其他 扶手 | 在过道、如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起 身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、 L形扶手、135°扶手、T形扶手、马桶助起扶手、 助力架等。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 如厕洗浴 设备 | 配置 坐便椅 | 辅助卫生间为蹲便设施的老年人如厕。 |
| 11 | 蹲坑改 坐便器 | 替换原有蹲便设施，方便老年人如厕。 |
| 12 | 移动 坐便椅 | 为不能到卫生间如厕的老年人提供方便。 |
| 13 | 配置 淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 |
| 14 | 老年用品 配置 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖， 凳拐等。 |
| 15 | 轮椅/助行 器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩 大老年人活动空间。 |